|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Interface | IPv4 Address | Subnet Mask | IPv4 Default Gateway |
| Router Maison Mère | G0/0 | 192.168.0.62 | 255.255.255.192 | N/A |
| G0/1 | 192.168.0.94 | 255.255.255.224 | N/A |
| Routeur Usine | G0/0 | 192.168.1.14 | 255.255.255.240 | N/A |
| Switch Usine | Vlan1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.240 | N/A |
| Switch Mère | Vlan 1 | 192.168.0.1 | 255.255.255.192 | 192.168.0.62 |
| Switch Chercheur | Vlan1 | 192.168.0.65 | 255.255.255.224 | 192.168.0.94 |
| Réceptionniste | NIC | 192.168.0.2 | 255.255.255.192 | 192.168.0.62 |
| Président | NIC | 192.168.0.3 | 255.255.255.192 | 192.168.0.62 |
| Cadre | NIC | 192.168.0.5 | 255.255.255.192 | 192.168.0.62 |
| Comptable | NIC | 192.168.0.13 | 255.255.255.192 | 192.168.0.62 |
| Technicien | NIC | 192.168.0.19 | 255.255.255.192 | 192.168.0.62 |
| Chercheur | NIC | 192.168.0.66 | 255.255.255.224 | 192.168.0.94 |
| Usine | NIC | 192.168.1.2 | 255.255.255.240 | 192.168.1.62 |